Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-073/23

**Formularz ofertowy**

Składając ofertę w imieniu *(w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę*)

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

z siedzibą .....................................................................................................................................

Tel. ………………………………..……....…………, e-mail: ……………………………..…………………………....………..

NIP……………………………..………..…………..., REGON …………………………..…………..…………

| dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, na ***Zakup urządzeń brzegowych sieciowych,*** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego nr **P-073/23** z dnia ……………………… .2023 r., |
| --- |

za cenę ryczałtową w wysokości:

brutto ............................................................. zł

(słownie: ....................................................................................................................................)

kwota podatku VAT ........................................ zł

w wysokości netto .......................................... zł

W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, w tym koszty dostawy urządzeń, wymaganych przez Zamawiającego szkoleń, itd.

1. Przedmiot zamówienia będzie przez nas zrealizowany w terminie do 4 miesięcy, licząc od dnia przesłania drogą mailową zamówienia na adres e-mail wskazany w niniejszym formularzu.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w postępowaniu   
   i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Akceptujemy czas związania ofertą – 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Płatność zrealizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty prawidłowego otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Akceptujemy treść wzoru zamówienia, stanowiącego ***załącznik nr 4*** do zapytania ofertowego i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jego realizacji na warunkach w nim opisanych.
6. Informujemy, że niżej wymieniony zakres zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………….…

*(wpisać zakres prac lub „nie dotyczy”)*

…………………………………………………………………………………………………………………….…

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*
2. Ofertę składamy na .......... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami które stanowią:

| 1)  2)  3)  4)  5) | .............................................................................................  …………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

..............................................., dnia .........................

*miejscowość data*

# ...........................................................................

*podpis Wykonawcy*

Jednocześnie oświadczamy, że ofertowane przez nas urządzenia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w treści zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie niniejszego składamy poniższy wykaz zgodności z parametrami technicznymi.

**Router – 2 sztuki**

Producent urządzenia ………………………………………………………

Model urządzenia …………………………………………………………….

Cena netto za 1 sztukę ………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROUTER – 2 SZT.** | | |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne przez Zamawiającego** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę** |
|  | Musi posiadać co najmniej 4 interfejsy 1GE, z czego dwa powinny umożliwiać wykorzystanie wkładki optycznej SFP. Jeśli oferowane urządzenie posiada 4 wbudowane porty RJ-45, wymagane jest doposażenie o dodatkowy moduł z 2 portami optycznymi SFP | Ilość interfejsów 1GB ………., w tym dwa umożliwiające wykorzystanie wkładki optycznej SFP  Lub |
|  | Urządzenie musi mieć co najmniej jeden slot na moduły rozszerzeń umożliwiające w przyszłości podłączenie min. 8 dodatkowych portów RJ-45 | *(opis własny oferowanego parametru)* |
|  | Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie o wbudowany moduł łączności poprzez sieć komórkową przynajmniej w standardzie LTE kategorii 6 i 18. Wbudowany moduł powinien pozwalać na przełączania między co najmniej dwoma różnymi operatorami sieci komórkowej | *(opis własny oferowanego parametru)* |
|  | Musi być wyposażone w co najmniej 8 GB pamięci RAM | Pamięć RAM …….. GB |
|  | Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci RAM do co najmniej 32GB RAM. | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do ……… GB |
|  | Musi być wyposażone w pamięć o pojemności co najmniej 16 GB do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych. Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci do co najmniej 32GB | Pamięć ………. GB do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych.  Możliwość jej rozbudowy do ………. GB |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Musi obsługiwać co najmniej 1 500 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4/IPv6 i umożliwiać na rozbudowę przez odpowiednie moduły – do co najmniej 2 500 000 prefiksów IPv4/IPv6. | Urządzenie obsługuje ……………………….. prefiksów w tablicach routingu IPv4/IPv6.  Możliwość rozbudowy do ………………….. prefiksów IPv4/IPv6 |
|  | Musi obsługiwać co najmniej 32 000 prefiksów w tablicach routingu multicast i co najmniej 1 000 grup | Obsługuje:   * 1. ……………………. prefiksów w tablicach routingu multicast   2. …………….. grup |
|  | Musi oferować sumaryczną wydajność dla pakietów IMIX na poziomie przynajmniej 3Gbps | *(opis własny oferowanego parametru)* |
|  | Musi być przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu | *(opis własny oferowanego parametru)* |
|  | Musi posiadać redundantne zasilacze przystosowane do zasilania prądem naprzemiennym 230V | *(opis własny oferowanego parametru)* |
| **FUNKCJE OPROGRAMOWANIA** | | |
|  | obsługuje routing dynamiczny: RIP, OSPF, ISIS, EIGRP, BGP dla IPv4 i IPv6 | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | obsługuje co najmniej 4000 instancji VRF (Virtual Route Forwarding) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | posiada ochronę warstwy zarządzającej (Control Plane Policing) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Obsługuje co najmniej 4000 ACL (Access Control Lists) z 40.000 wpisów ACE (Access Control Entries) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | wspiera multicast w szczególności: PIM sparse/SSM/Bi-directional, IGMP, MLDv2 | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | obsługuje RPF (Reverse Path Forwarding) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | obsługuje zarządzanie ruchem (QoS):  Minimum 16000 kolejek per system   * + - Hierarchiczne polityki QoS     - 3 poziomy hierarchii;     - dwie kolejki priorytetowe LLQ per polityka.     - opóźnienie dla ruchu priorytetowego na poziomie nie większym niż 200 mikrosekund; | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | obsługuje funkcjonalność Sflow lub odpowiednik (J-Flow, NetFlow) przy wydajności co najmniej 2Gbps dla pakietów typu IMIX | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | posiada funkcjonalność VRRP lub odpowiednika | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | umożliwia zarządzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3 | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | posiada wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | posiada możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do Urządzenia i uruchomiona | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | posiada możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń Urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | wspiera standardy szyfrowania ruchu – IPSec z wykorzystaniem co najmniej AES-256 w trybie CBC lub GCM, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit), SHA-1 i SHA-2 | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
| **WARUNKI GWARANCJI** | | |
|  | Min. 36 miesięcy | Gwarancja ……….. miesięcy |
|  | Gwarancja obejmuje sprzęt, w tym oprogramowanie wbudowane zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Zgłoszenia dotyczą wszelkich nieprawidłowości lub innych problemów dotyczących sprzętu (w tym oprogramowania) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Obsługa zgłoszeń w języku polskim |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie (czas przystąpienia): w ciągu 8 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia, dni robocze | Czas reakcji, o którym mowa obok: ……… godzin |
|  | Czas naprawy bądź wymiany: do 3 dni roboczych licząc od chwili otrzymania zgłoszenia; Konkretne warunki realizacji naprawy bądź wymiany będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym | Czas naprawy/wymiany ………. dni roboczych |
|  | Jeżeli naprawa (wymiana) sprzętu wymaga wymiany nośnika danych (dysk twardy lub pamięć flash), Wykonawca zobowiązuje się pozostawić nośnik podlegający wymianie u Zamawiającego | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Dostęp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania ze strony producenta sprzętu, w tym prawo do ich pobrania i zainstalowania | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do baz wiedzy producenta sprzętu (oprogramowania) | **TAK / NIE \***  *\*(niepotrzebne skreślić)* |

# ...........................................................................

*podpis Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-073/23

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**O ś w i a d c z e n i e**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ***Zakup urządzeń brzegowych sieciowych,*** oświadczam iż Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych   
   poniżej,

- w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie poniżej określonych przesłanek.

Zamawiający wykluczy z postępowania:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
   2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# ...........................................................................

podpis Wykonawcy

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)